Драйвер печати и сканирования:

Установка драйвера печати и сканирования:

sudo dpkg -i fplus-ljp-series_SIGN.deb


Внимание: 
После установки ознакомьтесь с выводом на экран ПК.

Если устройтство Fplus MB3xx серии будет использоваться с режимом подключения по сети:
 
Обязательно после устанвки в файле /etc/sane.d/cumtenn_mfp.conf измените в последней строке IP адрес устройства на текущий

например 

sudo nano /etc/cumtenn_mfp.conf

...
...
...
tcp 155.208.149.128 9102 

где: 
tcp - подключение к устройству по сети.
155.208.149.128 - реальный IP устройства.
9102 - порт сканирования (его не требуется менять).
Удаление из системы:
sudo dpkg -P fplus-ljp-series

10/10/2025  10:41 AM  156,120              fplus-ljp-series_SIGN.deb

Файлы контрольных сумм:
10/10/2025  10:44 AM  3,919                  fplus-ljp-series_SIGN.chksum
10/10/2025  10:47 AM  58                       fplus-ljp-series_SIGN.md5
