Драйвер печати и сканирования

Установка:

sudo dpkg -i fplus-ljp-series.deb

Внимание: 
после установки ознакомьтесь с выводом на экран ПК.

Если устройтство Fplus MB3xx серии будет использоваться с режимом подключения по сети:
 
Обязательно после устанвки в файле /etc/sane.d/cumtenn_mfp.conf измените в последней строке IP адрес устройства на текущий

например 

sudo nano /etc/cumtenn_mfp.conf

...
...
...
tcp 155.208.149.128 9102 

где: 
tcp - подключение к устройству по сети.
155.208.149.128 - реальный IP устройства.
9102 - порт сканирования (его не требуется менять).

Удаление из системы:
sudo dpkg -P fplus-ljp-series


10/10/2025  11:24 AM   171,192     fplus-ljp-series.deb


Утилита настройки принтера по USB.

Установка:

sudo dpkg -i fplusprinterset.v1.1.ubuntu.deb 

Удаление из системы:

sudo dpkg -P fplusprinterset

10/10/2025  11:24 AM    5,534,850 fplusprinterset.v1.1.ubuntu.deb


Файлы контрольных сумм:
10/10/2025  11:27 AM    53             fplus-ljp-series.md5
10/10/2025  11:30 AM    72             fplusprinterset.v1.1.ubuntu.md5


Текущий файл README:
10/10/2025  11:39 AM                     README.md